### Výzva na predkladanie ponúk

 **zákazky s nízkymi hodnotami na stavebné práce**

Predloženie ponúk za účelom **zistenia predpokladanej hodnoty zákazky**.

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ani jedna z predložených ponúk nepresiahne výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň použité ako cenové ponuky pre účely **výberového konania**.

## Postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

#### Predmet zákazky :

**Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Fiľakovské Kováče**

**Stavebné práce**

Fiľakovské Kováče, dňa 06.10.2020

......................................................................

 **Michal Muránsky**

 starosta obce

**VÝZVA**

**na predloženie cenovej ponuky**

**na zabezpečenie stavebných prác**

**Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Fiľakovské Kováče**

**Stavebné práce**

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽA**

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Fiľakovské Kováče**

Sídlo: **Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo**

Zastúpený: **Michal Muránsky - starosta obce**

IČO: **00316083**

Zatriedenie podľa zákona : § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Tel. č.: **047/4380233**

Mobil: **0905 548 287**

E-mail:**filkovace@gmail.com**

**Kontaktná osoba**: Michal Muránsky - starosta obce, č.t.0905 548 287

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo na zabezpečenie stavebných prác, alebo záväzná objednávka

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020

**II. OPIS**

#### Názov zákazky:

**Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Fiľakovské Kováče**

Druh zákazky: **Stavebné práce**

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Fiľakovské Kováče, parc. č. CKN 174, súp. č. 331

**Opis zákazky:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác – rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Fiľakovské Kováče. Podrobná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Fiľ. Kováčoch, Fiľakovské Kováče 275 počas stránkových dní.

**Technické údaje stavby:**

Počet podlaží: 1

Zastavaná plocha: 95 m2

Podl. Plocha I.NP – skutkový stav: 76,6 m2

Podl. Plocha I.NP – nový stav: 74,90 m2

Obostavaný priestor: 428,5 m3

Svetlá výška I.NP: 3 m

Výška strechy od +- 0,00: 4,16 m

**Opis existujúceho stavu:**

Jestvujúci samostatne stojací objekt slúži ako požiarna zbrojnica. Objekt je prízemný v tvare obdĺžnika, rozmermi 13,15x7x25m. Miestnosti sú prístupné 2 vstupmi z východnej strany vstup do garáže pre zásahové vozidlo a z južnej strany do skladových priestorov. Obvodové murivo je založené na základových pásoch z prostého betónu, obvodové murivá sú vbudované z tehál hr. 450 mm, priečky z tehál hr. 150 mm, strop je vyhotovený z drevených stropných trámov s rákosovou omietkou. Strešná konštrukcia jestvujúceho objektu je klasická pultová strecha s plechovou krytinou (trapézový plech). Úprava vnútorných a vonkajších povrchov je na báze omietok a prírodných materiálov. Osvetlenie je prirodzené a umelé žiarivkové. Vetranie je prirodzené. Podlahy v skladoch sú vyhotovené s cementovým poterom, v garáži je betónová mazanina. Garážové vráta sú otváravé plechové, veľké okná z východnej strany sú nové plastové, zo západnej strany sú staré drevené. Vnútorné dvere a vstupné dvere do skladu sú drevené. Vykurovanie je riešené v skladových priestoroch lokálne kachľami na pevné palivo.

**Požadované práce:**

1. **Búracie práce** – v rámci búracích prác budú odstránené:
* Pôvodné drevené výplňové konštrukcie, drevené okná 500x600mm 2ks, vstupné dvere 800x2000 mm 1ks, vnútorné dvere dvojkrídlové 1000x2000x 1ks, vnútorné dvere dvojkrídlové 1100x2150 mm 1ks
* Pôvodná dvojkrídlová oceľová brána, 2800x2750 mm 1ks
* Plastové okno rozmeru 2100x1500 mm 1ks
* Otlčenie časti vnútorných omietok
1. **Zemné práce** – podľa výkazu – výmeru
2. **Základové konštrukcie** – nebudú prevedené
3. **Zvislé konštrukcie** – budú prevedené nové priečky v novej šatni pre vytvorenie hygienických priestorov hr. 100mm z presných tvárnchPorfix na lepiacu maltu a v garáži pre vytvorenie skladového priestoru hr. 150 mm z presných tvárnic Porfi na lepiacu maltu.
4. **Vodorovné konštrukcie** – vodorovná konštrukcia objektu ostáva pôvodná.
5. **Konštrukcia strechy** – ostáva pôvodná.
6. **Výplne otvorov** – budú vymenené drevené okná a vonkajšie vstupné dvere na plastové (farba biela), zasklené s izolačným trojsklom. Vnútorné dvere budú vymenené na nové typizované. V novovytvorenom sklade do okenného otvoru budú osadené plastové dvere s nadsvetlíkom rozmeru 900x2050+700 mm. V garáži oceľová garážová brána bude vymenená na sekčnú garážovú bránu rozmeru 2800x2750 mm s personálnymi dverami 800x1970 mm, na elektrický aj mechanický pohon.
7. **Povrchové úpravy** – povrchová úprava stien je v zlom technickom stave a preto z vnútornej strany bude v časti otlčená a vyhotovená nová vápenná omietka, z vonkajšej strany povrchová úprava bude obnovená novým náterom a vyhotovením soklíka do výšky + 0,40 m od +- 0,000 z umelého kameňa.

**Práce PSV:**

1. **Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti** – ostávajú pôvodné.
2. **Izolácie tepelné** – zateplenie strechy ostáva pôvodné.
3. **Klampiarske konštrukcie** – ostávajú pôvodné
4. **Podlahy** – ostávajú pôvodné
5. **Maľby a nátery** – úprava vnútorných stien bude prevedená vápennou maľbou. Vonkajšia povrchová úprava bude riešená vonkajším náterom na brizolitovú omietku.

**Elektroinštalačné práce:**

Pre objekt bude vybudovaná nová prípojka a hlavný prívod NN, po rozvádzač elektromerový –„RE.P“, ktorý bude umiestnený na hranici pozemku, na verejne prístupnom miestne v obv. múre objektu.

V jestvujúcom objekte sa nachádza vzdušná lanová prípojka 1 fázová, ktorá bude zrušená a nahradená zemnou káblovou prípojkou. Prípojka NN bude realizovaná na najbližšom podpernom bode verejnej distribučnej vzdušnej siete NN a bude pozostávať len zo zvodu po podpernom bode medzi sieťovými vodičmi a medzi prípojkou istiacou skrinkou SPP 2, - osadenej na tomto podpernom bode, - na verejne prístupnom mieste – vo výške min. 2,5 od terénu, pričom táto skriňa bude súčasťou prípojky NN. Prípojka NN bude realizovaná káblom AYKY 4BX25mm2. Montáž el. prípojky – zvod na horeuvedenom stĺpe káblom AYKY 4BX25 mm2 na istiacu skriňu SPP 3x50A umiestnenú na stĺpe Vám zabezpečí výlučne SSE-D a.s.

**Elektromerový rozvádzač** musí byť vyhotovený podľa platných predpisov, hlavne však v súlade so STN EN 60 439-1+A1+A11, musí byť PLAST (OCEP), vyrobený s oprávnenou organizáciou, musí mať výrobný štítok a ATEST od výrobcu ako ukladá STN EN 60 439-4. Hodnota hlavného ističa pred elmerom je uvažované s hodnotou IT-B-25A, - EATON.

**Rozdelenie nap. Sústavy** – TN-C na nap. Sústavu TN-S bude riešené v rozv. –RE.P, preto rozvádzač REP – čiže bod rozdelenia bude umiestnený tromi zemnými tyčami ZPT – 1,5 m, ako aj „T“ profil, pričom zemný prechodový odpor musí byť max. 5 ohmov. V prípade potreby je nutné dodať viac uzemňovačov.

**Odbočka od elmeru** – bude riešená pod omietkou s káblom CYKY 5Cx10mm2 do nast. Rozvádzača RH.

**Istenie** – je nutné realizovať v súlade s STN 33 2000-4.43, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-473, STN 33 3320 nasledovne:

* Na podpernom bode: 3x PN 000 50A Gg /OEZ/
* Istene na konci vedenia v rozvádzači RE.P. /istenie pod elektromerom/ 3/25/B

**Súbehy a krížovania**: na trase napájacieho vedenia pre hlavný rozvádzač je bezpodmienečne nutné, aby bol dodržaný súbeh – min. 40cm – medzi vyššie uvedenými káblovými vedeniami a medzi ostatnými inž. Sieťami ako sú – vodovod, plynovod, kanalizácia, telekomunikačné vedenie, miestne a diaľkové optokáble atď. súlade s platnými normami.

**III.ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky:** Iba na celý predmet zákazky.

**Povoľuje sa predloženie variantných riešení:** Nie.

**Jazyk ponuky:** Ponuky sa predkladajú v slovenskomjazyku.

**Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.10.2020**

**IV. OBSAH PONUKY**

V súťažných podkladoch

**V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK**

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena vrátane DPH.

**VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:**

Stavebné práce budú dodané od : 10/2020

 do : 12/2020

**Typ zmluvy:**

Zmluva o dielo v súlade s obchodným zákonníkom, alebo záväzná objednávka.

Fiľakovské Kováče, 06.10.2020

......................................................................

**Michal Muránsky**, starosta obce